붙임2.

■ 빛방사 허용기준

대 상 조 명	측정기준(단위)	기준값	조명환경관리구역
			제1종	제2종	제3종	제4종
공간조명, 전광류 광고물	주거지 연직면 조도 (lx)	최대값	10이하			15이하	25이하
전광류 광고물	발광표면휘도 (cd/㎡)	평균값 (24시 전/후)	400/ 50이하	800/ 400이하	1000/ 800이하	1,250/ 900이하	1500/ 1000이하
광고물	발광표면휘도 (cd/㎡)	최대값	50 이하	400 이하	800 이하	900 이하	1000 이하
장식조명	발광표면휘도 (cd/㎡)	평균값	5이하		15이하	20이하	25이하
		최대값	20이하	60이하	180이하	240이하	300이하